Eine Kirchturmuhr wird von zwei an Ketten hängenden Zuggewichten in Gang gehalten. Eines ist für das Uhrwerk, das Andere für das Schlagwerk zuständig. Beide bestehen aus Blei und haben die Abmessungen: Quaderförmig mit l x b = 10 cm x 10 cm und einer Höhe von 90 cm.   
Nach jahrelanger Erfahrung weiß der Glöckner, dass er das Uhrengewicht alle 48 Stunden um   
8,6 m und das Schlagwerksgewicht um 5,8 m hochziehen muss, damit die Uhr immer läuft.  
**1.** Wieviel Energie (~48000 Nm) muss der Glöckner beim Hochziehen alle zwei Tage aufwenden,   
 wenn durch Reibung in Kette, Kurbeln und Rollen 70 Prozent Verluste auftreten?   
 (Die Massen der übrigen Teile werden nicht berücksichtigt.)  
Geg.: Ges.: Masse (~100 kg)  
 Lageenergie WL  
 Wirkungsgrad   
 Hubenergie WH

**2.** Benzin hat einen Energiegehalt von 32 MJ/Liter. Wieviel cm³ (~0,5) würde man brauchen, um   
 dieselbe Energiemenge chemisch zu speichern wie die Lageenergie in den Zuggewichten?

**3.** Welche durchschnittliche Leistung in W (~0,1 W) nimmt die Uhr aus den beiden Gewichten auf?

**4.** Als nach vielen Jahren eine der Zugketten durchgerostet war, fiel eines der Gewichte durch die   
 Turmluke 38 m in die Tiefe und richtete unten beträchtlichen Sachschaden an. Mit welcher   
 Geschwindigkeit prallte das Gewicht auf? (~100 km/h)