**Antwort 3**

Für die einzelnen Kraftbeträge ergibt sich:

 