*Fres*

*FL*

*FG*

**Antwort 3**

Die resultierende Kraft *Fres* setzt sich aus Gewichtskraft *FG* und der Luftwiderstandskraft *FL* zusammen.

Es gilt: *Fres* = *FG* - *FL*

*m g − ½ cw A ρ v²*