**Antwort 5**

Es gilt: *Fres* = *m g − ½ cw A ρ v²*

Um *Fres* in der Form *F = m⋅ a* darzustellen, muss in obiger Formel die Masse m ausgeklammert werden:



Der zweite Faktor stellt also die Beschleunigung *a* dar.